PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Ente Foreste della Sardegna - Servizio Territoriale di Lanusei
Regione Autonoma della Sardegna		
OGGETTO:
COMMITTENTE:	LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI
Realizzazione di un fabbricato di servizio e di un deposito ricovero mezzi, nel C.F. Su Marmuri, agro del Comune di Ulassai. - Primo stralcio -
Ente Foreste della Sardegna - Servizio territoriale Lanusei
Lanusei,	pag. 1	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)		

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
1
D.6010.002 _AN
2
D.6010.024 _AN	LAVORI A MISURA	mc.
mc.	402,62				
	Scavo in larga sezione per la formazione della sede di esecuzione di fabbricati, del cassonetto stradale, di camminamenti, di vasche, di serbatoi, di canali e opere simili di qualunque tipo, dimensione trasversale o longitudinale e di qualsiasi modalità costruttiva, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia da mina, senza uso di esplosivi, ma con l'esclusivo ausilio di idonei mezzi meccanici, sia in presenza d'acqua e sia all'asciutto, compreso il carico, lo scarico e il trasporto a qualsiasi distanza del materiale da risulta a formazione di rilevato stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa; compresa la profilatura delle scarpate e delle banchine, il taglio degli alberi e delle piante, gli eventuali aggottamenti, il sollevamento delle materie alla superficie, il successivo riempimento dei cavi attorno alla muratura, il decorticamento del terreno vegetale, la eventuale realizzazione della pista di accesso dei mezzi alla zona di intervento conformemente alle norme di sicurezza vigenti. Compresa la demolizione di strutture di qualunque tipo, dimensione e modalità costruttive presenti nel volume di scavo, la demolizione della pavimentazione stradale di qualunque tipo e spessore, il carico, lo scarico e il trasporto a qualsiasi distanza del materiale risultante dalle demolizioni a formazione di rilevato stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero danneggiati dalla esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.1 - Categorie: 001.001
SOMMANO...
Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi profondità dal piano stradale o dalla pista di accesso, in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia, ma senza uso di esplosivo, all'asciutto e in presenza d'acqua, compreso ogni onere per eventuali piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la larghezza di scavo, eseguito sia con mezzi meccanici e sia a mano, comprese le necessarie armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza, l'aggottamento, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo, i paleggi, il sollevamento, il carico, lo scarico e il trasporto a qualsiasi distanza del materiale da risulta a formazione di rilevato stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compresa la demolizione di strutture di qualunque tipo, dimensione e modalità costruttive presenti nel volume di scavo, la demolizione della pavimentazione stradale di qualunque tipo e spessore,la demolizione della pavimentazione interna, il carico, lo scarico e il trasporto a qualsiasi distanza del materiale risultante dalle demolizioni a formazione di rilevato stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa. Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero danneggiati dalla esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.2 - Categorie: 001.001
SOMMANO...						
			402,62				
			15,88				
			15,88				
							
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
3
D.6030.024 _AN
4
D.6030.025 _AN
5
D.6040.001 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per fondazioni, massetti di pavimentazioni, di qualunque forma e spessore, strutture di contenimento di liquidi di qualunque forma e spessore, armato con tondino di acciaio, composto da kg 300 di cemento tipo 32.5, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di pietrisco lavato, Classe di esposizione norma UNI 9858 2a, Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1 XC2, Classe minima di resistenza 30. Compreso il getto eseguito a qualsiasi profondità, il suo spianamento, costipamento e vibratura, la formazione dei giunti e delle guide, l'onere per i ponteggi, per le casseforme e per il loro disarmo, il perfetto livellamento, la battitura e rifinitura ruvida o liscia, secondo le indicazioni della D L., dei getti, fornito in opera con autobetoniera e con l'impiego di pompe o gru a qualsiasi profondità e qualsiasi altezza; compreso quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.6 - Categorie: 001.002
SOMMANO...
Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in elevazione, pilastri, travi, muri, scale, aggetti, strutture sottili, piane o curve, di qualunque forma, sezione, dimensione e spessore a qualsiasi altezza, comprese le volte, armato con tondino di acciaio, composto da kg 350 di cemento tipo 42.5, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di pietrisco lavato, Classe di esposizione norma UNI 9858 4a/5b, Classe di esposizione norma UNI 11104 UNI EN 206-1 XC4, Classe minima di resistenza 32. Compreso il getto, lo spianamento, il costipamento, la formazione dei giunti e delle guide, la vibratura dei getti, l'onere per i ponteggi, per le casseforme e per il loro disarmo, la formazione della superficie di getto liscia o ruvida, secondo le indicazioni della D L., l'eventuale formazione di barbacani nei muri di sostegno, fornito in opera con autobetoniera con l'impiego di pompe o gru a qualsiasi profondità e qualsiasi altezza; compreso quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.8 - Categorie: 001.002
SOMMANO...
Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo armato, laminato a caldo, in barre tonde ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento e qualificato conformemente al D.M. 14/01/2008 e s.m.i., tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compreso il taglio, la legatura con filo di ferro, la piegatura, lo sfrido, la posa in opera a qualunque altezza, l'onere per i ponteggi, gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge, inclusa fornitura della documentazione di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e quanto altro accorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.4 - Categorie: 001.002
voce n.7 - Categorie: 001.002
SOMMANO...	mc.
mc.
Kg.	44,75				
			44,75				
			6,45				
			6,45				
			1´875,79
501,52				
			2´377,31				
							
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
6	Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata a maglie quadre in pannelli standard,						
D.6040.003	eseguita con filo fi 5, maglia 15x15 cm, peso Kg./mq. 2,09 fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali						
_AN	legature, sovrapposizioni, compresa la posa in opera a qualunque altezza e quanto altro accorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.5 - Categorie: 001.002		219,28				
	SOMMANO...	mq.	219,28				
7	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 dello spessore di cm. 8 posti in opera con malta cementizia						
D.6050.001	dosata a q.li 5 di cemento, eseguito a qualsiasi altezza; compreso l'onere per le ammorsature, per la esecuzione dei						
_AN	ponti di servizio e di protezione, per la formazione degli spigoli, delle spalle, degli architravi, degli sguinci e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.10 - Categorie: 001.002		170,54				
	SOMMANO...	mq.	170,54				
8	Muratura portante eseguita con muroblocco pesante dello spessore di cm. 38 posti in opera con malta cementizia						
D.6050.013	dosata a q.li 5 di cemento, eseguito a qualsiasi altezza avente le seguenti caratteristiche minime: densità 850 kg/mc,						
_AN	trasmittanza termica 0,350 W/mq*K, resistenza al fuoco REI 180; compreso l'onere per le ammorsature, per la esecuzione dei ponti di servizio e di protezione, per la formazione degli spigoli, delle spalle, degli architravi, degli sguinci e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.9 - Categorie: 001.002		174,50				
	SOMMANO...	mq.	174,50				
9	Rasatura in malta premiscelata di superfici in calcestruzzo, con rasante di colore grigio, a base di cemento, calce,						
D.6060.017	inerti selezionati ed additivi specifici, applicato su superfici di calcestruzzo liscio disarmato da casseforme						
_AN	metalliche, su intonaci cementizi, su solai e predalles, già predisposti, spianato e lisciato a mano con cazzuola americana, spessore finito 5 mm, dato in opera su superfici piane o curve, a qualsiasi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. Compresa la pulizia e la preparazione del supporto e la stesura di idoneo aggrappante. Compreso il materiale di consumo, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.18 - Categorie: 001.004		634,19				
	SOMMANO...	mq	634,19				
10	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non inferiore a mm. 5, di parete o soffitto, verticale o orizzontale,						
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
                                                                         pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
D.6062.001 _AN
11
D.6062.002 _AN
12
D.6062.006 _AN	curva o piana, per la preparazione di mano di aggrappo e ponte di aderenza, eseguito, a qualsiasi altezza, realizzato con malta a grana grossa, costituita da materie prime naturali quali legante di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-2.5 mm. fornito da Azienda con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001, modificata per caratterizzare la massima capacità di aggrappo, da dare "a schiaffo grossolano", sulla muratura umida, in ragione di 6 kg/m. Le caratteristiche richieste dovranno garantire una totale resistenza ai sali (Tabella 1 - ASTM C 1012 - 95 <=0,034%). La malta utilizzata dovrà essere certificata WTA - Merkblatt 2-2-91 Sanierputz system. Lo strato successivo sarà applicato dopo che il rinzaffo avrà fatto presa per almeno 4 giorni dal momento della stesura. La malta di rinzaffo dovrà soddisfare le norme EN 998/01 - GP CS II/W1, adesione 0.7 N/mmq, Compreso il materiale di consumo, gli oneri di ponteggio, la preparazione del supporto e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.16 - Categorie: 001.004
SOMMANO...
Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di mm. 15, da applicare direttamente sullo strato di rinzaffo, compensato a parte, eseguito su superfice verticale o orizzontale, curva o piana, a qualsiasi altezza con malta di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extra fine e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0-2.5 mm fornito da Azienda con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001, ottenute esclusivamente con l'impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale per garantire una altissima traspirazione dell'intonaco (coefficiente di resistenza al vapore acqueo <=6), una elevata porosità della malta indurita (>40%), una naturale conducibilità termica (pari a 0,54 W/mk) e una notevole aria occlusa in fase di impasto (>20%). La malta utilizzata dovrà essere certificata WTA - Merkblatt 2-2-91 Sanierputz system. La malta dovrà soddisfare le norme EN 998/01 - GP / CS II/W1, adesione 0.2 N/mmq. Resa dell'intonaco: 20 kg di malta per mq per 1,5 cm di spessore. Compreso il materiale di consumo, gli oneri di ponteggio, la preparazione del supporto e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.17 - Categorie: 001.004
SOMMANO...
Tinteggiatura per interni e esterni di superficie preventivamente predisposta, verticale o orizzontale, curva o piana, eseguita, a qualsiasi altezza, con esclusivo utilizzo di terre colorate naturali e di puro grassello di calce,indicato per la finitura all'esterno ed all'interno di edifici nuovi o vecchi di interesse storico e artistico, con spiccate caratteristiche di stabilità dei colori, elevata permeabilità al vapore, ottima resistenza al fuoco ed aspetto sfumato, naturale, classico dei vecchi intonaci a base di calce e terre coloranti, fornito da Azienda con sistema di qualità certificato secondo le norme ISO 9001. Da applicare con il solo impiego di 9 pennelli, previa bagnatura del supporto, avendo cura di eseguire una distribuzione accurata e uniforme, da applicare in minimo di due riprese o più in funzione del grado di copertura desiderato su superficie preventivamente rasata. Peso specifico apparente 0.25 lt per 1 mq per 2 mani. Compresi gli oneri di ponteggio, la pulizia del supporto, il tiro in alto, il materiale di	mq.
mq.	716,99				
			716,99				
			716,99				
			716,99				
							
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 6
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
13
D.6071.100 _AN
14
D.6080.002 _AN
15
D.6080.010 _AN	consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. voce n.20 - Categorie: 001.004
SOMMANO...
Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole curve laterizie, con superficie a vista anticata, tipo coppi in ragione di almeno 32 pezzi al mq., poste in opera con calce naturale,compreso il perfetto allineamento nella posa, la formazione dei colmi e dei compluvi, la sigillatura dei giunti, eventuali tagli secondo le linee di intersezione delle falde, lo sfrido, il sollevamento e esecuzione a qualsiasi altezza, gli oneri per i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.15 - Categorie: 001.003
SOMMANO...
Barriera al vapore biadesiva realizzata con telo estruso additivato con CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto, compresi i ponteggi di servizio e di protezione, compreso ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.12 - Categorie: 001.003
SOMMANO...
Isolamento termico di tetto a falde inclinate o orizzontali, eseguito con lastre isolanti in polistirene estruso monostrato dello spessore di mm. 100, poste in opera a secco, con dente di battuta alla gronda in materiale omogeneo al supporto, su calcestruzzo cementizio, legno o altro supporto preventivamente predisposto, previa eliminazione di eventuali spessori di malta e altre impurtità. Le lastre, prodotte da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9002 avranno le seguenti proprietà certificate secondo le vigenti normative di prodotto: - conducibilità termica a 10°C: 0,033 W/mK; - reazione al fuoco in Classe 1 secondo il D.M. 26/06/84; - resistenza a compressione 200 kPa (tensione di rottura o tensione corrispondente ad una deformazione max del 10%); - resistenza a compressione sotto carico continuo 60 kPa (tensione ammissibile per il calcolo strutturale, corrispondente ad una deformazione max del 2%). Finitura liscia, battentatura maschio-femmina. Compreso il dente di battuta, il carico e trasporto, l'esecuzione a qualsiasi altezza e per qualsiasi superficie, i tagli eseguiti con sega elettrica o a mano, gli sfridi, la eliminazione di ponti termici, il materiale di consumo, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.13 - Categorie: 001.003
SOMMANO...	mq.
mq.
mq.
mq.	634,19				
			634,19				
			220,00				
			220,00				
			220,00				
			220,00				
			220,00				
			220,00				
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 7
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
16	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia superiore in scaglie di ardesia, costituito da una						
							
D.6080.029	membrana prefabbricata elastoplastomerica armata in vetro velo rinforzato, autoadesiva, peso 4 kg/mq, con						
_AN	flessibilita' a freddo di - 10 °C, applicato a secco su idoneo piano di posa, gia' predisposto, dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, con giunti sovrapposti di 10 cm, l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale. Compresa la stesura di due mani di primer bituminoso, gli oneri di ponteggio, le attrezzature occorrenti per la perfetta stesura del manto e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.14 - Categorie: 001.003		220,00				
	SOMMANO...	mq	220,00				
17	Rivestimento di parete eseguito in piastrelle di gres ceramico smaltato di I scelta, di dimensioni e colore a scelta						
D.6090.008	della direzione dei lavori; eseguito mediante posa con idoneo collante su supporto già predisposto e compensato a						
_AN	parte; compresa l'eventuale scelta delle piastrelle per la esecuzione di decori e disegni secondo le indicazioni del direttore dei lavori; compreso l'onere per la formazione dei raccordi al pavimento, di eventuali cornici superiori e inferiori anche di diversa tinta, le mezze mattonelle, le curve, i pezzi speciali, lo spolvero con cemento bianco o colorato, gli oneri di ponteggio, il collante per il fissaggio delle pianelle, e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.19 - Categorie: 001.005		71,04				
	SOMMANO...	mq.	71,04				
18	Pavimento in piastrelle di gres antiscivolo di dimensione e colore a scelta del direttore dei lavori, eseguito con						
D.6090.009	materiale di I° scelta posto in opera su letto di malta cementizia opportunamente dosata; compreso l'onere per il taglio						
_AN	per la boiaccatura delle connessure, per il sigillo degli incastri a muro, la protezione dei pavimenti; compresa l'incidenza per la fornitura e posa del battiscopa altezza cm. 10 con materiale analogo a quello del pavimento e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.21 - Categorie: 001.005		213,22				
	SOMMANO...	mq.	213,22				
19	Massicciata in pietrame di cava o di fiume posta in opera per drenaggio e sottofondo di pavimentazione comunque						
D.6100.001	eseguita, assestato e costipato con idoneo rullo in spessori qualsiasi, compresa la formazione di cunicoli aeratori, lo						
_AN	spianamento superiore con pietrame minuto, la stesura di diserbante e quanto altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera.						
	voce n.3 - Categorie: 001.001		82,88				
	A R I P O R T A R E		82,88				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 8
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O		82,88				
20
D.6110.106 _AN
21
D.6111.002 _AN	SOMMANO...
Allaccio idrico alla rete principale, con collare di presa e valvola di intercettazione manovrabile dal piano stradale, con diramazione dalla linea principale, di qualunque tipo e diametro, della lunghezza sino a m. 10, costituito da: - Collare di presa a staffa Inox con sella in Ghisa sferoidale GS400 (tubo Ghisa/Acciaio) o formato da due semigusci in Ghisa sferoidale uniti da bulloni in Acciaio zincato (tubo PE); -Valvola di presa a T in Ghisa filettata 1" con otturatore a cono; -Asta di manovra in Acciaio con verniciatura bituminosa; -Chiusino stradale per allaccio in ghisa lamellare classe D 400: diametro base telaio 220 mm, altezza 200 mm, diametro coperchio 120 mm, predisposto per regolazione telescopica in funzione del livello del piano stradale con inserimento di anelli distanziatori di 20/30 mm.; -Tubo e raccordi di collegamento al gruppo contatore in Polietilene multistrato PE100 sigma 80 DN 32 PN16 con rivestimento intermedio in nastro di Alluminio a protezione dalle aggressioni chimiche del terreno e mantello esterno antiabrasione in Polipropilene ramificato coestruso; -Raccordi a serraggio meccanico per tubo PE multistrato: corpo, dado, anelli in lega di ottone ADZ, boccola di rinforzo interna, protezione anticorrosione per tubo diametro 32 mm.; -Nicchia nel muro perimetrale esterno per l'inserimento dello sportello in ferro verniciato del peso di kg 10, per alloggiamento del contatore fornito dall'ESAF, secondo disegni allegati. Compreso lo scavo e il ripristino, il letto di posa, le demolizioni, ripristini delle pavimentazioni e murature originarie e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.26 - Categorie: 001.007
SOMMANO...
Allaccio fognario alla rete principale, eseguito secondo le indicazioni del particolare costruttivo, costituito da: - Pozzetto in calcestruzzo cementizio, misure interne cm. 60*60*100, spessore di pareti, platea e soletta di cm. 15, completo di chiusino veicolare in ghisa; -Sifone in pvc fi 160 mm, antitopo, resistente agli agenti chimici, dato in opera entro pozzetto per la condotta di raccolta e smaltimento di acque nere, completo di dispositivo di ispezione, compreso l'onere di posa, il fissaggio e sigillo dei giunti; -Tubo in pvc fi 160 mm. antitopo resistente agli agenti chimici atto alla raccolta e smaltimento delle acque nere, posto in opera in apposito scavo, compreso il rinfianco con sabbia, il sigillo dei giunti. Compreso lo scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi profondità dal piano stradale, in terreno di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia, ma senza uso di esplosivo, all'asciutto e in presenza d'acqua, compreso ogni onere per eventuali piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la larghezza di scavo, eseguito sia con mezzi meccanici e sia a mano, comprese le necessarie armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza, l'aggottamento, la profilatura delle pareti, lo spianamento del fondo, i paleggi, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza, su aree scelte a cura e spese dell'impresa, del materiale di risulta. Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero danneggiati dalla esecuzione degli scavi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Compresa la braga 45"in gres fi 300 mm e diramazione fi160 mm, i pezzi speciali in pvc fi 160 mm, antitopo, resistente agli agenti chimici, e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.27 - Categorie: 001.007	mc.
cad					
			82,88				
			1,00				
			1,00				
			1,00				
	A R I P O R T A R E		1,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 9
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O		1,00				
22
D.6140.002 _AN
23
D.6150.010 _AN
24
D.6210.003 _AN	SOMMANO...
Marmo Orosei dello spessore di cm 3 fornito in opera lavorato a coste rifilate lucidato e levigato in lastre di qualsiasi dimensione per pavimenti, soglie di porte e finestre, pedate e alzate di scale, posto in opera su letto di malta cementizia; lavorato secondo le indicazioni fornite dalla D.L. e da eventuali particolari costruttivi, anche con tagli circolari e con spigoli arrotondati; posto in opera su letto di malta cementizia; compresa la boiaccatura, la stuccatura, eventuali zanche di ancoraggio richieste da particolari lavorazioni gli oneri per i ponteggi e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.38 - Categorie: 001.005
SOMMANO...
Pacchetto copertura piana o inclinata, eseguita con struttura portante e secondaria in legno lamellare di abete rosso di 1° e 2° classe compresa, eseguito secondo le specifiche del capitolato speciale d'appalto, calcolata per un sovraccarico accidentale di 250 kg/mq, carico permanente di 100 Kg/mq e resistenza al fuoco REI 60; completa di carpenteria di collegamento legno-legno e legno-cls, tra pilastro in c.a. e trave in legno, tra trave in legno e trave in legno (chiodi speciali, piastre, bulloni etc.) in acciaio Fe 360 zincato a caldo e verniciato; compreso il tavolato in foglio di abete spessore mm. 26 maschiato e piallato sulle due facce; impregnazione di tutte le parti lignee con prodotto antimuffa, antitarme e idrorepellente di colore a scelta della D.L.. Comprese l'orditura principale e secondaria in legno lamellare secondo le specifiche sopra indicate; le opere murarie di scasso e il loro ripristino per l'alloggiamento delle travi e dei pilastri, tutti gli oneri di ponteggio, di trasporto scarico e tiro in quota di ogni elemento della struttura, il fissaggio di tutti gli elementi tra loro e alla struttura, il rilascio della certificazione sulla rispondenza delle lavorazioni alle specifiche di capitolato e alle norme vigenti, l'eventuale acquisizione dei pareri e delle approvazioni degli organi tecnici e degli Enti superiori e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e conforme alle norme di legge.
voce n.11 - Categorie: 001.003
SOMMANO...
Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimensioni minime di mm. 720*720, completo di gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato pesante e accessori di collegamento alla rete principale, compreso il gruppo di scarico in ottone cromato pesante completo di piletta a griglia del fi 1/4", soffione a telefono snodabile e accessori, compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua calda e fredda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compreso il box doccia in pvc opaco montato su telaio in alluminio verniciato, fissatto con tasselli e siliconato per evitare perdite; compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.29 - Categorie: 001.007	cad
mq.
mq					
			1,00				
			7,04				
			7,04				
			220,00				
			220,00				
			2,00				
	A R I P O R T A R E		2,00				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

pag. 10
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O		2,00				
	SOMMANO...	cad					
			2,00				
25	Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a pavimento, mm. 620*420, completo di miscelatore						
D.6210.004	monocomando in ottone cromato serie pesante, con bocca di erogazione dotata di getto orientabile e rompi getto,						
_AN	completa di asta di comando, scarico e piletta da 1" e 1/4, compresi gli accessori occorrenti; compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua fredda e calda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.30 - Categorie: 001.007		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00				
26	Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qualunque dimensione, completo di gruppo miscelatore						
D.6210.008	monoforo in ottone cromato pesante ad attivazione con pedaliera o pulsantiera a pavimento, compresi gli accessori						
_AN	di collegamento alla rete principale, compreso il gruppo di scarico in ottone cromato pesante completo di sifonetto a bottiglia, piletta, tappo a salterello e gli accessori; compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua calda e fredda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.31 - Categorie: 001.007		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00				
27	Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a pavimento,di qualunque dimensione, compresi						
D.6210.009	la cassetta di scarico in vetrochina da 10 l., il sedile con coperchio in plastica pesante, la batteria di scarico a						
_AN	pulsante e gruppo di livello, compresi gli accessori occorrenti; compresa l'incidenza della rete secondaria dell'acqua fredda in rame e degli scarichi in pvc sino alla rete principale; compresi i collegamenti, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.32 - Categorie: 001.007		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00				
28	Apparecchiatura igienico-sanitaria per servizio igienico per portatori di handicap, conforme alla legge 13/89 e al						
D.6210.010	relativo Regolamento di attuazione, costituita da: vaso in vetrochina di I scelta, di dimensioni a norma di legge,						
_AN	completo di sedile e coperchio in plastica pesante, cassetta di scarico in vetrochina munita di rubinetto di arresto e accessori di comando; lavandino in vetrochina di I scelta completo di mensole di fissaggio, rubinetteria con comando a leva, piletta con tappo , sifone e raccorderia; piatto doccia a pavimento con doppia rubinetteria;						
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE

pag. 11
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
	portarotolo di carta igienica in vetrochina completo di accessori; porta asciugamano in ottone cromato, completo di accessori; portasapone in vetrochina; compresi i tubi corrimano orizzontali e verticali in acciaio zincato rivestito con materiale plastico antiusura; compreso il campanello di allarme e quanto altro occorre per l'esecuzione delle opere conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente; compresi tutti gli oneri occorrenti, il materiale di consumo, i collegamenti elettrici e idraulici, per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e rispondente alla normativa di legge.						
	voce n.28 - Categorie: 001.007		1,00				
	SOMMANO...	cad	1,00				
29	Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o incollato a parete, comprese le opere murarie di scasso e						
D.6211.001	ripristino e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
_AN	voce n.33 - Categorie: 001.007		8,00				
	SOMMANO...	cad	8,00				
30	Porta carta igienica in vetrochina da porre in opera incassato o incollato a parete, comprese le opere murarie di						
D.6211.002	scasso e ripristino e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
_AN	voce n.34 - Categorie: 001.007		3,00				
	SOMMANO...	cad	3,00				
31	Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, termostato, rubinetto d'arresto e valvola di ritegno; con						
D.6212.008	bollitore zincato a fuoco; dato in opera comprese le opere murarie occorrenti per il fissaggio a parete, i collegamenti						
_AN	all'impianto elettrico e idrico, l'incidenza dei tubi in rame per il collegamento alla rete secondaria e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						
	voce n.35 - Categorie: 001.007		2,00				
	SOMMANO...	cad	2,00				
32	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo apparecchio igienico sanitario, dato finito e completo						
D.6212.016	secondo le lavorazioni di seguito elencate. Per acqua fredda: quota parte della rete interna principale, colonna						
_AN	montante, con tubazioni in rame o materiale equivalente del fi 3"/4, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo da tubazioni in rame o materiale equivalente del fi 1"/2; per acqua calda: quota parte della rete interna principale, colonna montante, con tubazioni in rame o materiale equivalente del fi 3"/4 coibentata a norma di legge, dalla diramazione della rete principale fino al punto di utilizzo da tubazioni in rame o materiale equivalente del fi 1"/2 coibentata a norma di legge; per le derivazioni quota parte del collettore complanare						
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 12
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
	completo di raccorderia e rubinetti e compresa l'incidenza del quadro di contenimento completo di sportello in pvc; per lo scarico: quota parte della rete interna, in tubazione di pvc antitopo, dal punto di utilizzo alla colonna principale, compresa la quota parte di questa sino al pozzetto di raccolta esterno al fabbricato, completa di pezzi speciali. Compresi materiali di consumo, pezzi speciali, apertura e chiusure di tracce al grezzo, assistenze murarie, eventuali oneri di ponteggio, il carico e trasporto a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese dell'impresa, e quanto altro occorre per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.
voce n.36 - Categorie: 001.007
SOMMANO...
Parziale LAVORI A MISURA euro	cad	11,00				
			11,00				

							
							
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 13
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
33
D.1170.307 0.05
34
D.6120.001. 01_AN	LAVORI A CORPO	a corpo	1,00				
	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e impianto fotovoltaico potenza 3 kw, completo di pannelli fotovoltaici, inverter, contattori di energia compreso il montaggio integrato sul tetto del pannello e di tutti gli elementi componenti l'impianto così composto:
- n° 1 quadro da parete o da incasso IP30 in lamiera d'acciaio spessore 6/10 mm verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi e di portello trasparente di apertura dimensioni 300x300x90 mm a 12 moduli su 1 fila. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, compresi gli apparecchi e le opere murarie.
- n° 25 punti luce dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle pareti o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, opere murarie su rustico; esclusa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore.
- n° 35 prese di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche a vite in resina o alluminio anodizzato color bronzo o argento, comprese eventuali opere murarie ed opere di fissaggio degli
elementi, compresa la linea principale fino al quadro	di settore
- N° 10 prese bipasso 2P+T 10/16 A
- n° 3 dispersore di terra in acciaio zincato a croce 50x50 mm altezza 1.50 m. dato in opera all'interno di pozzetto dedicato, compresi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso, nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia compresi. Compresi laa rete di messa a terra in trccia di rame nudo da 35mmq, tutti i conduttori in rame, sia delle dorsali principali che delle diramazioni, per i collegamenti dei vari elementi dell'impianto, gli oneri di scasso e ripristino, i collegamenti, gli apparecchi, i corpi luminosi, prese e interruttori, gli oneri di ponteggio e tutto quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.
voce n.37 - Categorie: 001.007
SOMMANO...
Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o due ante, a due battenti, cieca o parzialmente a vetri, costituita da telaio perimetrale e traverse in massello spessore 35 mm; pannelli anta, telaio fisso, cornici, sagome, gusci e coprifili in massello spessore 20 mm; finitura infisso eseguito con vernici poliuretaniche trasparenti o in colore; serratura yale, maniglie in ottone e cerniere in acciaio ottonato; data in opera completa di controtelaio in abete da murare con zanche, compresa la registrazione dell'infisso. Comprese le opere murarie di scasso e ripristino,						
			1,00				
							
	A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 14
Num.Ord.
TARIFFA	LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
				in cifre	in lettere		
	R I P O R T O						
35
D.6120.005 _AN
36
D.6124.008 _AN
37
D.6124.009 _AN	il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. voce n.25 - Categorie: 001.006
SOMMANO...
Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, costituito da faccia interna con telaio fodrinato a pannelli dello spessore di mm. 15 e da faccia esterna con listelli di mm. 25*80, i ritti e le traverse del telaio saranno di mm. 100*35, lo zoccolo sarà alto mm. 200 e sarà munito di gocciolatoio; compresa la mostra scorniciata della sezione di mm. 50*10; comprese le zanche di fissaggio, le cerniere in ottone pressofuso, i paletti da incassare, la serratura tipo Yale, le maniglie di ottone del tipo pesante; compresi i coprifili, il trattamento del legno secondo le indicazioni della direzione dei lavori, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.24 - Categorie: 001.006
SOMMANO...
Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia Finger Joint, certificato CE, con zoccolo composto da 2 elementi, sezione telaio 68x80, sezione anta 68x85, guarnizioni di serie 2 su telaio, fermavetro riportati all'interno, telai serramento giuntato in facciata, complete di guarnizione deventer, ferramenta maico,
ferrate con cerniere anuba tropicalizzate, coprifilo interno, vetrocamera 33.1/9/33.1	antinfortunistico basso
emissivo. L'infisso è composto da una o più ante, con apertura a battente o a vasistas, gocciolatoio in legno, 2 guarnizioni su telaio, ferramenta maico argento, con coprifilo interno a 3 lati, con coprifilo esterno a 3 lati, coprifilo a filo, traversina aggiunta su vetro, vetro sotto Vetrocamera 33.1/9/33.1 anitinfortunistico, verniciato color castagno. Compresi gli scurini interni all'infisso. Compreso il trasporto e il montaggio, la registrazione dell'infisso, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
voce n.22 - Categorie: 001.006
SOMMANO...
Scuri esterni a libro in legno di pino di svezia da mm 40 a doghe verticali con cassa su quattro lati tinti completi di bandelle a uno o due ante, comprese la ferramenta maico, ferrate con cerniere anuba tropicalizzate regolabili ed il fermascuro il sostegno e di manovra e gli accessori d’uso, il certificato CE. L'infisso è composto da una o più ante, con apertura a battente. Compreso il trattamento antitarlo, l’impregnante e la verniciatura il tutto dato con tre mani successive per rendere l’infisso resistente agli agenti atmosferici ed agli attacchi batterici. Compreso il trasporto e il montaggio a filo esterno parete, la registrazione dell'infisso, le opere murarie di scasso e ripristino, il materiale di consumo, gli oneri di ponteggio e quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. voce n.23 - Categorie: 001.006	mq
mq.
mq	19,74				
			19,74				
			7,59				
			7,59				
			21,45				
			21,45				
			21,45				
	A R I P O R T A R E		21,45				

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE
pag. 15
Num.Ord.
TARIFFA			LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO		unità
di
misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)	TOTALE	
							in cifre	in lettere		
				R I P O R T O		21,45				
				SOMMANO...
Parziale LAVORI A CORPO euro
T O T A L E euro	mq					
						21,45				

										

										
										
	Pari a Ribasso del	%	(diconsi euro - in lettere)							
										
	Lanusei,		(ribasso in lettere)
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)							
										
				A R I P O R T A R E						

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCORRENTE